Kosztorys ofertowy

**Nazwa budowy:** Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 15 do działki nr 28/30 (droga gminna - wewnętrzna) w m. Jajkowo.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawawyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 |  | **ZJAZD** |  |  |  |  |
| 1 | KSNR 60802-04-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (z odwozem gruzu) | 30,00 | m2 |  |  |
| 2 | KSNR 60801-02-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm (z odwozem gruzu) | 30,00 | m2 |  |  |
| 3 | AW-090 | Rozbiórka przepustu pod zjazdem z rur betonowych o średnicy 40 cm wraz ze ściankami. długość 7,0 m (z odwozem gruzu) | 1,00 | kpl |  |  |
| 4 | KSNR 10205-0201-060 | Wykopy o głębokości do 3,0 m,oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,w gruncie kategorii III-IV | 48,60 | m3 |  |  |
| 5 | KSNR 10210-05-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW/75km.Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25cm,grunt kat.III-IV | 12,30 | m3 |  |  |
| 6 | KSNR 10208-02-060 | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi,o pojemności łyżki 0,60 m3,z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu.Grunt kategorii III-IV | 14,50 | m3 |  |  |
| 7 | KSNR 10202-0801-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył.od 5-10t na odległość do 1 km,w gruncie kat.III-IV (odwóz nadmiaru gruntu) | 21,80 | m3 |  |  |
| 8 | KSNR 60605-01-060 | Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe żwirowe | 1,40 | m3 |  |  |
| 9 | KSNR 60605-03-020 | Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm | 2,00 | szt |  |  |
| 10 | KSNR 60605-06-040 | Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 40 cm | 14,00 | m |  |  |
| 11 | KSNR 60103-01-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV | 68,86 | m2 |  |  |
| 12 | KSNR 60104-04-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm (warstwa mrozoochronna) | 68,86 | m2 |  |  |
| 13 | KSNR 60113-02-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 64,46 | m2 |  |  |
| 14 | KSNR 61005-07-050 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. | 62,92 | m2 |  |  |
| 15 | KSNR 60110-0201-050 | Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych,standard II,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10t. | 62,92 | m2 |  |  |
| 16 | KSNR 61005-07-050 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. | 61,60 | m2 |  |  |
| 17 | KSNR 60308-0301-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t | 61,60 | m2 |  |  |
| 18 | KSNR 61005-07-050 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. | 60,50 | m2 |  |  |
| 19 | KSNR 60309-0101-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | 60,50 | m2 |  |  |
| 20 | KSNR 60113-06-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 27,00 | m2 |  |  |
| 21 | KSNR 61302-02-040 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm | 30,00 | m |  |  |
| 22 | KSNR 60705-03-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie segregacyjne i krawędziowe,przerywane malowane mechanicznie | 0,96 | m2 |  |  |
| 23 | KSNR 10312-01-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kategorii I-III | 25,00 | m2 |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |  |  |  |
|  |  | **Razem kosztorys:** |  |  |  |  |