**Przedmiar Robót**

**Nazwa budowy:** Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 15 do działki nr 28/30 (droga gminna - wewnętrzna) w m. Jajkowo.

|  |
| --- |
| **1. ZJAZD** |
| *1* | *KSNR 6 0802-04-050**Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (z odwozem gruzu)* | *30,00 m2* |
| *2* | *KSNR 6 0801-02-050**Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm (z odwozem gruzu)* | *30,00 m2* |
| *3* |  *AW-090**Rozbiórka przepustu pod zjazdem z rur betonowych o średnicy 40 cm wraz ze ściankami. długość 7,0 m (z odwozem gruzu)* | *1,00 kpl* |
| *4* | *KSNR 1 0205-0201-060**Wykopy o głębokości do 3,0 m,oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,w gruncie kategorii III-IV* | *48,60 m3* |
| 1. | 30,5+4,1+14,0 |  |  |  | 48,60 |
| *5* | *KSNR 1 0210-05-060**Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW/75km.Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25cm,grunt kat.III-IV* | *12,30 m3* |
| *6* | *KSNR 1 0208-02-060**Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi,o pojemności łyżki 0,60 m3,z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu.Grunt kategorii III-IV* | *14,50 m3* |
| *7* | *KSNR 1 0202-0801-060**Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył.od 5-10t na odległość do 1 km,w gruncie kat.III-IV (odwóz nadmiaru gruntu)* | *21,80 m3* |
| 1. | 48,6-12,3-14,5 |  |  |  | 21,80 |
| *8* | *KSNR 6 0605-01-060**Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe żwirowe* | *1,40 m3* |
| 1. | 14,0\*0,5\*0,2 |  |  |  | 1,40 |
| *9* | *KSNR 6 0605-03-020**Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm* | *2,00 szt* |
| *10* | *KSNR 6 0605-06-040**Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 40 cm* | *14,00 m* |
| *11* | *KSNR 6 0103-01-050**Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV* | *68,86 m2* |
| 1. | 60,5+(22,0\*0,38) |  |  |  | 68,86 |
| *12* | *KSNR 6 0104-04-050**Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm (warstwa mrozoochronna)* | *68,86 m2* |
| 1. | 60,5+(22,0\*0,38) |  |  |  | 68,86 |
| *13* | *KSNR 6 0113-02-050**Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm* | *64,46 m2* |
| 1. | 60,5+(22,0\*0,18) |  |  |  | 64,46 |
| *14* | *KSNR 6 1005-07-050**Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową.* | *62,92 m2* |
| 1. | 60,5+(22,0\*0,11) |  |  |  | 62,92 |
| *15* | *KSNR 6 0110-0201-050**Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych,standard II,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10t.* | *62,92 m2* |
| 1. | 60,5+(22,0\*0,11) |  |  |  | 62,92 |
| *16* | *KSNR 6 1005-07-050**Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową.* | *61,60 m2* |
| 1. | 60,5+(22,0\*0,05) |  |  |  | 61,60 |
| *17* | *KSNR 6 0308-0301-050**Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t* | *61,60 m2* |
| 1. | 60,5+(22,0\*0,05) |  |  |  | 61,60 |
| *18* | *KSNR 6 1005-07-050**Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową.* | *60,50 m2* |
| 1. | 60,5 |  |  |  | 60,50 |
| *19* | *KSNR 6 0309-0101-050**Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t* | *60,50 m2* |
| 1. | 60,5 |  |  |  | 60,50 |
| *20* | *KSNR 6 0113-06-050**Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm* | *27,00 m2* |
| *21* | *KSNR 6 1302-02-040**Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm* | *30,00 m* |
| *22* | *KSNR 6 0705-03-050**Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie segregacyjne i krawędziowe,przerywane malowane mechanicznie* | *0,96 m2* |
| 1. | 16,0\*0,06 |  |  |  | 0,96 |
| *23* | *KSNR 1 0312-01-050**Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kategorii I-III* | *25,00 m2* |