Przebudowa drogi gminnej nr 080306C Wielki Głęboczek – Mały Głęboczek – Brzozie             od km 4+330 do 5+295 – powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1	KSNR  6
1108-0201-034	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych,mieszankami mineralno-asfaltowymi,standard II,z mechanicznym obcinaniem krawędzi
	1,88	t			
2	KSNR  6
1005-06-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu
	5 093,00	m2			
3	KSNR  6
1002-0101-050	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,grysami kamiennymi (BAZALT) o wym.2-5 mm,transport kruszywa samochodem samowyładow.5-10 t
	5 093,00	m2			
4	KSNR  6
1301-05-050	Mechaniczne plantowanie poboczy. Ściecie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłebień z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego. Odwóz nadmiaru ścinki.
	1 476,75	m2			
		Razem kosztorys:					

Przedmiar Robót

1	KSNR  6 1108-0201-034
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno-asfaltowymi, standard II, z mechanicznym obcinaniem krawędzi
	1,88 t	
1.	((5*1,0*2,0)+5,0)*0,125				1,88	
2	KSNR  6 1005-06-050
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu
	5 093,00 m2	
1.	(965*5,0)+268,0				5 093,00	
3	KSNR  6 1002-0101-050
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową ,grysami kamiennymi (BAZALT) o wym.2-5 mm, transport kruszywa samochodem samowyładow.5-10 t
	5 093,00 m2	
1.	(965*5,0)+268,0				5 093,00	
4	KSNR  6 1301-05-050
Mechaniczne plantowanie poboczy. Ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego. Odwóz nadmiaru ścinki.
	1 476,75 m2	
1.	(965,0+945,0+32,0+27,0)*0,75				1 476,75