|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacja Placu zabaw w Brzoziu** | | | | | | |
|  | Opis przedmiotu | Ilość | szt./kpl. | Cena jednostkowa | Cena netto | Cena brutto |
| 1. | Dwuwieżowy zestaw zabawowy w pozytywnej kolorystyce ożywi każdy plac zabaw, most linowy umożliwiający przejście od części ze schodami do zjeżdżalni. Materiał: Stal nierdzewna, stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych, ślizg z tworzywa poliestrowego.  Wymiary: 231 x 398 cm; Strefa bezpieczeństwa: 581x698 cm; Wysokość całkowita: 232 cm; Wysokość swobodnego upadku: 59 cm; Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009. | 1 | kpl. |  |  |  |
| 2. | Huśtawka wahadłowa podwójna. Konstrukcja: drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo. Wymiary: 197 x 345 cm; Strefa bezpieczeństwa: 750 x 307 cm; Wysokość całkowita: 251 cm; Wysokość swobodnego upadku: 132 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009. | 1 | kpl. |  |  |  |
| 3 | Klasyczny bujak. Materiał: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 27 x 100 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 400 cm; Wysokość całkowita: 85 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. | 2 | szt. |  |  |  |
| 4. | Piaskownica z wygodnym, przesuwanym zamknięciem zapewni dzieciom świetną zabawę. Wymiary: 203 x 382 cm; Strefa bezpieczeństwa 503 x 682 cm; Wysokość całkowita 30 cm; Wysokość swobodnego upadku 30 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. | 1 | kpl. |  |  |  |
| RAZEM: | | | | |  |  |