**Przedmiar Robót**

Modernizacja (remont) drogi gminnej nr 080327C Zembrze – gr. gminy – Samin na odcinku o długości 0,98 km - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *KSNR 6 1108-0201-034*  *Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych,mieszankami mineralno-asfaltowymi,standard II,z mechanicznym obcinaniem krawędzi* | | | | | | *1,25 t* |
| 1. | | 10\*0,125 |  |  |  | 1,25 | |
| *2* | *KSNR 6 1005-06-050*  *Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu* | | | | | | *4 900,00 m2* |
| 1. | | 980\*5,0 |  |  |  | 4 900,00 | |
| *3* | *KSNR 6 1002-0101-050*  *Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,grysami kamiennymi (BAZALT) o wym.2-5 mm,transport kruszywa samochodem samowyładow.5-10 t* | | | | | | *4 900,00 m2* |
| 1. | | 980\*5,0 |  |  |  | 4 900,00 | |
| *4* | *KSNR 6 1301-05-050*  *Mechaniczne plantowanie poboczy. Ściecie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłebień z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego. Odwóz nadmiaru ścinki.* | | | | | | *1 470,00 m2* |
| 1. | | (980\*2)\*0,75 |  |  |  | 1 470,00 | |
| *5* | *KSNR 6 0101-0201-050*  *Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego* | | | | | | *102,40 m2* |
| 1. | | zjazdy |  |  |  |  | |
| 2. | | 22,9+(5\*15,9) |  |  |  | 102,40 | |
| *6* | *KSNR 1 0203-03-060*  *Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi,poj.łyżki 0,60m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach,transport samochodami samowyład.5-10t,na 1km,grunt I-III ( ZAŁADUNEK I ODWÓZ NADMIARU GRUNTU)* | | | | | | *20,48 m3* |
| 1. | | zjazdy |  |  |  |  | |
| 2. | | (22,9+(5\*15,9))\*0,2 |  |  |  | 20,48 | |
| *7* | *KSNR 6 0113-02-050*  *Podbudowa z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm* | | | | | | *102,40 m2* |
| 1. | | zjazdy |  |  |  |  | |
| 2. | | 22,9+(5\*15,9) |  |  |  | 102,40 | |
| *8* | *KSNR 6 1005-04-050*  *Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych* | | | | | | *102,40 m2* |
| 1. | | zjazdy |  |  |  |  | |
| 2. | | 22,9+(5\*15,9) |  |  |  | 102,40 | |
| *9* | *KSNR 6 1005-07Aw-050*  *Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,7 kg/m2).* | | | | | | *102,40 m2* |
| 1. | | zjazdy |  |  |  |  | |
| 2. | | 22,9+(5\*15,9) |  |  |  | 102,40 | |
| *10* | *KSNR 6 0308-0203-050*  *Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t* | | | | | | *102,40 m2* |
| 1. | | zjazdy |  |  |  |  | |
| 2. | | 22,9+(5\*15,9) |  |  |  | 102,40 | |
| *11* | *KSNR 6 1005-06-050*  *Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu* | | | | | | *102,40 m2* |
| 1. | | zjazdy |  |  |  |  | |
| 2. | | 22,9+(5\*15,9) |  |  |  | 102,40 | |
| *12* | *KSNR 6 1005-07Aw-050*  *Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,3 kg/m2).* | | | | | | *102,40 m2* |
| 1. | | zjazdy |  |  |  |  | |
| 2. | | 22,9+(5\*15,9) |  |  |  | 102,40 | |
| *13* | *KSNR 6 0309-0201-050*  *Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t* | | | | | | *102,40 m2* |
| 1. | | zjazdy |  |  |  |  | |
| 2. | | 22,9+(5\*15,9) |  |  |  | 102,40 | |