**Cześć nr 2: Wyposażenie gastronomiczne kuchni w świetlicy wiejskiej w Jajkowie**

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje wyłącznie jako przykładowy wzór konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyposażenia i urządzeń równoważnych.

Przyjęte w opisie wymiary mają charakter przykładowy, dopuszcza się odstępstwa, które korzystnie wpłyną na funkcjonalność i efektywność użytkowania. Wyposażenie kuchni ma być wykonane pod tzw. wymiar.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Opis elementu wyposażenia** | **Wizualizacja** | **Ilość** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1. | Regał magazynowy 4- półkowy  - stal nierdzewna  wysokość : 180 mm Głębokość: 500 mm Szerokość: 1000 mm |  | 12 |  |  |  |
| 2. | Basen 1 komorowy  stal nierdzewna Wysokość: 850 mm Komora: 300 mm Głębokość: 500 mm Szerokość: 1200 mmm |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Stół Przyścienny Szafka  z Drzwiami Suwanymi -stal nierdzewna Wysokość:850mm Głębokość: 500mm Szerokość: 1200mm. |  | 2 |  |  |  |
| 4. | stół ze zlewem 2- komorowym Szafka z drzwiami otwieranymi Wysokość :850mm Głębokość 500mm Szerokość: 1000mm |  | 2 |  |  |  |
| 5. | Szafka wisząca z drzwiami suwanymi Wysokość: 600mm Głębokość: 400mm Szerokość 1000mm |  | 2 |  |  |  |
| 6. | szafka wisząca z drzwiami suwanymi Wysokość: 600mm Głębokość: 400mm Szerokość 1200mm |  | 2 |  |  |  |
| 7. | szafka wisząca z drzwiami suwanymi Wysokość: 600mm Głębokość: 400mm Szerokość: 1500mm |  | 1 |  |  |  |
| 8. | stół przyścienny szafka otwarta  Wysokość: 850mm Głębokość: 500mm Szerokość: 1500mm |  | 1 |  |  |  |
| 9. | Pojemnik GN 1/1GN | 40mm H  | 530x325mm Mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach Wytrzymują temperatury od -40°C do 300°C Możliwość piętrowania Można myć w zmywarkach. Grubość: 0.65 mm Głębokość: 40 mm/ poj. 5,6 l. Wymiary:530 x 325 mm |  | 6 |  |  |  |
| 10. | Pojemnik GN 1/1GN | 100mm H  | 530x325mm Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej Bardzo solidna konstrukcja Łagodne krawędzie pozwalające utrzymać czystość Mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach Wytrzymują temperatury od -40°C do 300°C Możliwość piętrowania Można myć w zmywarkach. Grubość: 0.65 mm Głębokość: 100 mm/ poj. 14,0 l. Wymiary:530 x 325 mm |  | 6 |  |  |  |
| 11. | Piec Konwekcyjno Parowy GP  | VENIX - 12 x 1/1GN VENEXIA  - dotykowy | sonda |  system myjący | PREMIUM  + Podstawa  Zasilanie: 400 V  Napięcie: 4000 V  Sterowanie: Elektroniczne | Tablet  Wytwarzanie pary: Natryskowe  Pojemność: 12 x 1/1GN  System ułożenia GN: Podłużny  Odległość między prowadnicami: 75 mm  Wymiary: 795 x 954 x1277(h)mm  Moc: 16,1 kW  Waga: 163 kg  Ilość wentylatorów: 3  Ilość prowadnic: 24 ułożone podłużnie Dodatkowo podstawa z prowadnicami do pieca Venexia T12VS  Wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, |  | 1 |  |  |  |
| 12. | Frytownica gazowa na podstawie  2 x 10 l | Diamante 900 Wysokość(mm): 870 Długość(mm): 600 Głębokość(mm): 900  Moc gazowa: 20 kW |  | 1 |  |  |  |
| 13. | Patelnia gazowa 80 l Misa żeliwna  | Diamante 900 Wysokość(mm): 870  Długość(mm): 800 Głębokość(mm): 900 Moc gazowa: 9 kW Moc elektryczna: 0,2 kW  Zasilanie: 230V |  | 1 |  |  |  |
| 14. | Kuchnia gazowa 6 palników  z piekarnikiem | Diamante 700 Wysokość(mm): 870 Długość(mm): 1200 Głębokość(mm): 730 Objętość: 1,20 Waga: 170 kg Moc gazowa: 27,3 kW Moc elektryczna: 6kW | 400 V |  | 1 |  |  |  |
| 15. | Stół Przyścienny Szafka z Szufladami Wysokość - H: 850 mm Głębokość - B: 700 mm Szerokość - L: 1200 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna |  | 1 |  |  |  |
| 16. | Taboret gastronomiczny gazowy  "PANTOLA" - 15 kW, podgrzanie 100l wody Zasilanie gaz ziemny | w zestawie dołączone dysze na propan-butan Moc całkowita: 15 kW, Przyłącze gazu: R 1/2, Wymiary: 595x590x320 (h)mm Palnik z zabezpieczeniem przeciw wypływowym, Palnik pilotujący, Energooszczędne palniki. Żeliwny ruszt |  | 2 |  |  |  |
| 17. | Szafa Przelotowa Wysokość - H: 1800 mm Głębokość - B: 700 mm Szerokość - L: 1200 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna |  | 1 |  |  |  |
| 18. | Stół z otworem na odpadki Wysokość - H: 850 mm Głębokość - B: 500 mm Szerokość - L: 1300 mm |  | 1 |  |  |  |
| 19. | Stół ze zlewem 2-komorowym  z półką i blokiem 2 szuflad Wysokość - H: 850 mm Głębokość - B: 500 mm Szerokość - L: 1400 mm Wymiary komory: 400x400x250(h)mm Materiał wykonania: stal nierdzewna |  | 3 |  |  |  |
| 20. | Szafka Wisząca z Drzwiami Suwanymi Wysokość 600 mm Głębokość : 400 mm Szerokość: 1400 mm |  | 2 |  |  |  |
| 21. | Stół Przyścienny Wysokość: 850 mm Głębokość: 500 mm Szerokość : 600 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna |  | 2 |  |  |  |
| 22. | Wyparzacz, Sterylizator,  Naświetlacz Do Jaj 30 szt  Źródło UV-C - 4 x TUV 16W  Długość fali - 253,7nm  Pobór mocy 80W  Klasa ochronności - IP20  Czas trwania cyklu - 90s  Jednorazowy wsad - 30 jaj  Trwałość promienników UV - 7500h  Napięcie: 230V  Masa: 6,6 kg  Obudowa: stal nierdzewna  Wymiary: 184x460x380(h)mm |  | 1 |  |  |  |
| 23. | Zmywarko wyparzarka Gastronomiczna do Naczyń "STRONG PRO" 500 + Pakiet NORMAL | 230V  Wymiary: 600x628x825(h)mm 3 cykle mycia: , 90 , 120 , 180 sekund Pojemność zbiornika wanny: 33 l / moc grzałek: 2,0 kW Pojemność bojlera: 6 l / moc grzałek: 4.5 kW Moc pompy myjącej: 0,76 kW Zużycie wody : 2,5 l Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody Termostat bezpieczeństwa i system Term Stop Wys. wsadu: 320 mm Kosz 500x500 mm Kontrolowane termostatem temperatury: mycia 63°C i wyparzania 85 -90°C Zasilanie: 230 V |  | 1 |  |  |  |
| 25. | Pojemnik na śmieci ze stali nierdzewnej  Pojemność: 5 l  Materiał obudowy: stal nierdzewna  Wykończenie: matowa  Wymiary: - wysokość: 280 mm, - szerokość: 205 mm, - głębokość: 260 mm  Sposób otwierania: przycisk pedałowy  Waga: 0,98 kg  Kosz wolnostojący |  | 8 |  |  |  |
| 56. | Rodzaj kosz na śmieci  Typ kosza do wewnątrz  Cechy dodatkowe:  bezdotykowy  Pojemność 60 l  Materiał: metal  Kolor: szary  Wysokość produktu: 69.5 cm  Liczba komór: 1  Waga: 5 kg | KOSZ NA ŚMIECI Z CZUJNIKIEM RELAXDAYS 60L | 4 |  |  |  |
|  | Stacja do segregacji odpadów 5X50L  Dane techniczne  Waga (kg): 37  Kolor: brązowy, czarny, czerwony, jasny szary, niebieski, pomarańczowy, zielony, żółty  Pojemność (l): 50, 250  Szerokość (cm): 187,5  Głębokość (cm): 40  Wysokość (cm): 80  Tworzywo wykonania: Tworzywo sztuczne | Stacja do segregacji odpadów TUDEKS MINIMAL 5x50 L - czarna, wizualizacja. | 1 |  |  |  |
|  | Popielnica stojąca zewnętrzna  Wymiary całkowite: 27.06.2023 (Ø x wys.): 25 x 61 cm  Kosz wewnętrzny: (pojemność): ok. 12 l  Waga: 2,5 kg  Materiał: stal  kolor : czarny | czarny | 2 |  |  |  |
|  | RAZEM: | | | |  |  |