Początek formularza

|  |
| --- |
| **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA** - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej w miejscowości BrzozieZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39103 - 2016r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzozie, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 4912910, faks 56 4912911.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozie.II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozie. 2. Stan istniejący Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Brzozie dz. Nr 385/1, 404/20, 416/2, 422/2, 423/1, 427/61, 427/2, 427/7, 427/17. Początek drogi gminnej znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1808C Wielki Głęboczek - Wielkie Leźno. Obecnie droga posiada nawierzchnię bitumiczną (odcinek ok. 110m) oraz gruntową. Istniejąca nawierzchnia znajduje się w złym stanie technicznym, liczne wyboje i nierówności. Nawierzchnia bitumiczna jest całkowicie zdewastowana (brak odpowiedniej podbudowy oraz odwodnienia jezdni). Krawędzie nawierzchni są nieregularne, pobocza zarośnięte i znacznie zawyżone w stosunku do jezdni. Na początku odcinka, krawędzie jezdni ograniczone są krawężnikiem betonowym (krawężniki są uszkodzone, miejscami niewidoczne). Po stronie lewej, znajdują się pozostałości chodnika betonowego. Istniejące zjazdy posiadają nawierzchnię gruntową oraz z trylinki. W km 0+453 znajduje się przepust drogowy z rur betonowych o średnicy 60 cm, bez ścianek. Przepust znajduje się w dobrym stanie technicznym oraz jest drożny. 3. Stan projektowany Zaprojektowano przebudowę drogi gminnej na odcinku 566,0 m. Początek kilometraża (km 0+000) założono na przecięciu osi drogi gminnej z krawędzią drogi 1808C Wielki Głęboczek - Wielkie Leźno - gr. woj - (Słup). Zaprojektowano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni 5,5 m. Trasę drogi pozostawiono bez zmian, składa się ona z odcinków prostych połączonych łukami poziomymi (w przypadku dużego kąta zwrotu trasy) poprzedzonych prostymi przejściowymi. W celu poprawy czytelności skrzyżowania z drogą powiatową nr 1808C zaprojektowano jego przebudowę. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową zastosowano wyokrąglenie krawędzi jezdni łukami o promieniu 10, m. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej szer. średn. 2,0 m zaprojektowano po lewej stronie jezdni na odcinku: od skrzyżowania z drogą powiatową do km 0+327. Obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym zaprojektowano na długości chodnika oraz po stronie prawej na odcinku od km 0+185 do km 0+330,5. Zjazdy poza chodnikiem zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni bitumicznej. W trakcie wykonywania robót istniejące oznakowanie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Po wykonaniu robót należy skorygować, lokalizacje i wysokość znaków, dopasowując je zgodnie z przepisami, do nowych warunków. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji - zał. Nr 9 do SIWZ i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego..II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.**SEKCJA III: PROCEDURA**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych- w ramach poddziałania -Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury- w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania -Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich-, objętego PROW na lata 2014-2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2016.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:* STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 549755,34 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ* Cena wybranej oferty: 400033,08
* Oferta z najniższą ceną: 400033,08 / Oferta z najwyższą ceną: 442402,85
* Waluta: PLN .
 |

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza